**毕业证书封皮**

1.证书尺寸：175mm\*248mm。

2.证书封面采用红色荔枝纹充皮纸，面料纹路立体感好，环保不含重金属，韧性好，不褪色，手感和立体感佳。

3.证书封面图标和文字均为烫金工艺，要求采用台湾浅金电化铝，烫全自动恒温高压烫金机，烫金面上文字和图标端正饱满，颜色亮丽，无漏金不起金，纹理清晰，无毛刺，无脏污，字图在封面上有压痕，但不能影响整体美观。

4.证书封二采用云彩纸，封三采用玫瑰珠光纸，四脚采用象牙色金边丝绸带固定内芯。

5.证书封皮夹层采用全纸浆双灰纸板，纸板表面光滑，无杂质，硬度和挺度符合国家标准，不易变形，环保无异味，证书纸板裁切要求用开板机操作，保证纸板误差在±0.3mm内，保证证书四角对称。

5.证书封皮胶水要求采用环保动物蛋白胶水（出口欧美专用）含水量少，一分钟干，无异味。

**毕业证书内芯**

1.证书内芯尺寸（235mm\*165mm）。

2.证书纸张采用150克防伪水印证券纸，纸张环保、无异味，不含重金属，无添加荧光增白剂及其他化学品，薄厚均匀，表面光泽，打印流畅，不卡纸，符合打印要求，无凹凸不平，吸水力好，有带湿强功能，韧性极佳，盖章之后马上干，不糊，放水中24小时以上不变形，不会烂，干后韧性依旧。

3.证书印刷为五色专色印刷，其中一色为紫外线无色防伪。

**学士学位证书封皮**

1、证书规格：225mm\*306mm

2、采用墨绿色磨砂涂塑纸，封皮为烫金工艺，印有校徽、校名及学位证书字样，烫金机器要求全电脑控制恒温控制，烫金颜色亮丽，无漏金，字体和图标凹凸分明。

3.封一以校园风景图作为背景，印有学校校训，封二采用云彩纸，四脚采用红色丝绸带固定内芯。

4.纸板采用高强高光全纸浆环保纸板，使用无毒无害的环保用胶，裱糊后产品无异味，裱糊效果结实牢固，不易开裂，无明显毛刺。

**学士学位证书内芯**

1. 内芯规格297\*210mm

2.内芯纸张采用150克专用水印纸，水印图标对光观看可显示，纸张打印流畅，不卡纸，薄厚均匀，表面光泽，无凹凸不平，吸水力好，韧性极佳，盖章之后马上干，不糊，放水中24小时以上不变形，不会烂，干后韧性依旧；要求印刷字迹清晰、墨色均匀，不能糊版，不能缺字漏字，整个内芯页面要求整洁干净，不得出现脏版、错版。

3.证书印刷为五色专色印刷，其中一色为紫外线无色防伪。